| №п/п | Показатели | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фактические данные за 2012 год**  |
| 1. | Поступление электрической энергии в сеть всего, в том числе: | 14,366 | 13,313 |  | 1,053 |   |
| 1.1. | из смежной сети всего, в том числе из сети: |  14,366 | 13,313 |  | 12,361 | 1,085 |
| 1.1.1. | ВН | 13,313 | 13,313 |  | 12,361 |  |
| 1.1.2. | СН1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | СН11 | 4,378 |  |  | 1,690 | 1,085 |
| 1.2. | от электростанций |  |  |  |  |  |
| 1.3. | поступление электрической энергии от других сетевых организаций всего, в том числе: | 14,366 | 13,313 |  | 1,053 |  |
| 1.3.1. | - от сетевой организации ОАО «УЭХК» | 13,523 | 13,313 |  | 0,210 |  |
| 1.3.2. | - от сетевой организации МУП «Электросети» НГО | 0,843 |  |  | 0,843 |  |
| 2. | Потери электрической энергии в сети | 2,211 | 0,446 |  | 1,746 | 0,019 |
|  | то же в % (п. 2/п. 1) | 15,391 | 3,350 |  | 10,290 | 1,751 |
| 3. | Полезный отпуск электрической энергии из сети всего, в том числе: | 12,155 |   |   | 11,089 | 1,066 |
| 3.1. | конечным потребителям (в том числе на собственное потребление) | 12,155 |   |   | 11,089 | 1,066 |
| 3.1.1. | в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении |   |   |   |   |   |

Баланс Электрической энергии и мощности по сетям ООО «Промэнергосеть» 2012г.

 млн.кВтч.

|  |
| --- |
| Баланс электрической мощности по диапазонам напряжения МВт |
| 1.  | Поступление мощности в сеть всего, в том числе: | 3,302 | 3,075 |  | 0,227 |  |
| 1.1.  | из смежной сети всего, в том числе из сети: | 3,302 | 3,075 |  | 3,236 | 0,589 |
| 1.1.1. | ВН |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | СН1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | СН11 |  |  |  |  |  |
| 1.2.  | от электростанций |  |  |  |  |  |
| 1.3. | поступление мощности от других сетевых организаций всего, в том числе: | 3,302 | 3,075 |  | 0,227 |  |
| 1.3.1. | - от сетевой организации ОАО «УЭХК» | 3,130 | 3,075 |  | 0,055 |  |
| 1.3.2. | - от сетевой организации МУП «Электросети» НГО | 0,172 |  |  | 0,172 |  |
| 2.  | Потери мощности в сети | 0,286 | 0,039 |  | 0,201 | 0,046 |
|   | то же в % (п. 2/п. 1) | 8,660 | 1,268 |  | 6,211 | 1,181 |
| 3.  | Полезный отпуск мощности потребителям всего, в том числе: | 3,016 |  |  | 2,473 | 0,543 |
| 3.1.  | заявленная (расчетная) мощность конечных потребителей (в том числе собственных потребителей) | 3,016 |  |  | 2,473 | 0,543 |
| 3.1.1. | в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении |  |  |  |  |  |
| 3.2.  | в другие сетевые организации всего, в том числе: |  |  |  |  |  |