**Техническое состояние сетей за 2012 год ООО «Промэнергосеть»**

 За 2012 год из-за повреждения кабельной линии было 38 отключений на 225,06 часа в год для увеличения надежности электроснабжения необходимо выполнить работы по переключению сетей населения МКР-24 и поселок Мурзинка на МУП «Электросети» НГО для исключения из схемы электроснабжения участка аварийной линии 6кВ 5,5км. Работы по переключению планируются в 2013 году.