|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Расчет индикативного показателя уровень надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей за 2015 год** | | |
|
|
|
|
| **№ п/п** | **Наименование составляющей показателя** | **Метод определения** |
| 1 | Максимальное количество потребителей услуг по передаче электрической энергии (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовами организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода, шт. | *208* |
| 1.1. | Максимальное количество потребителей электроэнергии, обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовами организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), шт. | *208* |
| 2 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки электросетевой организации, шт. | *217* |
| 3 | Средняя продолжительность нарушения электроснабжения (Пsaidi), час. | **5,861490385** |
| 4 | Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей (Пsaifi), шт. | **6,3125** |